|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***FICHE CONTRAT*** | Compétence terminale : | **C3.8**  |
| THEME |  |
| PERIODE |
| 2ème |  | 1er |  | Ter |  |
| NOM |  | PRENOM |  | DATE |  |

|  |
| --- |
| ***OBJECTIF :* L’élève doit être capable de Poser des revêtements muraux et de sols.** |

|  |
| --- |
| **Ressources** |
|  | Plans et calepinage  |
|  | Produits (colle, solvant, ...) |
|  | Matériel et outillage de pose |
|  | Tous les revêtements |
|  | Les accessoires (barre de seuil, ...) |
|  | Consignes orales |
|  | Document unique |
|  | Extraits de plans d’architecte |
|  | Documents de pose |
|  | Extraits des normes et règlements en vigueur |
|  | Ouvrages |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Être capable de** |
|  | C3.81 | **Préparer** le matériau |
|  | C3.82 | **Débiter** le revêtement. |
|  | C3.83 | **Encoller** |
|  | C3.84 | **Poser** des revêtements souples collés (textiles, plastiques, linoléum, ...) en lés, en dalles |
|  | C3.85 | **Poser** des carrelages (pose collée) |
|  | C3.86 | **Poser** les parquets flottants |
|  | C3.87 | **Réaliser** les joints |
|  | C3.88 | **Ranger** les produits, le matériel et trier les déchets. |
|  | C3.89 | **Nettoyer** le matériel, le chantier, les abords. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critères d’évaluation** | **Note** |
|  | La préparation assure une pose dans de bonnes conditions ; les matériaux souples sont déroulés pour mise à température. L’état de surface du matériau est vérifié visuellement avant la pose. |  | **/** |  |
|  | Les lés sont aux dimensions et au raccord. Les chutes sont optimisées. |  | **/** |  |
|  | La colle est compatible avec le revêtement. L’application de la colle est uniforme et régulière (absence de manques et de surcharges).Le grammage, le temps de gommage et le temps de travail sont respectés. |  | **/** |  |
|  | Le plan de calepinage est respecté. |  | **/** |  |
|  | Le marouflage est parfait. L’absence de cloques, plis, tâches est constatée |  | **/** |  |
|  | Les raccords des motifs sont respectés. Les joints sont rectilignes,sans retrait ni chevauchement. |  | **/** |  |
|  | Le sens de pose est respecté. Les découpes et arasementssont nets, sans trace d’outils |  | **/** |  |
|  | L’adhérence du revêtement sur le mortier de pose est efficace. L’horizontalité, la planéité, l’aplombdu revêtement sont respectés. Les niveaux, altitudes, planéité et pentes du revêtement sontrespectés. |  | **/** |  |
|  | Les joints sont réalisés conformément aux prescriptions des textes qui les régissent, selon le type de revêtement, le classement du local et la situation du support |  | **/** |  |
|  | Le rangement assure un réemploi aisé. Les déchets sont stockés dans les réceptacles prévus. |  | **/** |  |
|  | Le nettoyage respecte les normes techniques, sécuritaires et environnementales en vigueur. |  | **/** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **/** |  |

OBSERVATION